|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sandarios įdėtinės sieninės movos įbetonavimui į konstrukciją** | | | | | |
| 1. | Cementu dengta PVC-U sieninė mova įbetonavimui, padengta spec. cementu nepralaidžiu vandeniui ir dujoms. Komplektuojama su galiniais PE dangčiais.  DN50 vamzdynui, Dvid. 100mm*,* L= 200mm*\* parenkama pagal vamzdžio ar kabelio DN ir konstrukcijos plotį* | TS-1.1 | Kompl. | 1 | Hauff technik ZVR100/200 FC tipo arba analogas |
| 2. | PVC-U sieninė mova įbetonavimui su guminiais EPDM sandarinimo žiedais ir ABS flanšu, nepralaidi vandeniui ir dujoms. Komplektuojama su galiniais PE dangčiais.  DN50 vamzdynui, Dvid. 100mm*,* L= 200mm*\* parenkama pagal vamzdžio ar kabelio DN ir konstrukcijos plotį* | TS-1.2 | Kompl. | 1 | Hauff technik UFR100/200 tipo arba analogas |
| 3. | Pluoštinio cemento sieninė mova įbetonavimui, nepralaidi vandeniui ir dujoms. Komplektuojama su galiniais PE dangčiais.  Dvid. 100mm*,* L= 200mm*\* parenkama pagal vamzdžio ar kabelio DN ir konstrukcijos plotį* | TS-1.3 | Kompl. | 1 | Hauff technik FZR100/200 tipo arba analogas |
| **Kabelių ir vamzdynų guminiai sandarikliai** | | | | | |
| 4. | EPDM guminis segmentuotas užspaudžiamas sandariklis Diš100mm su V2A suspaudimo plokštelėmis, akle ir lubrikantu. Su 4x angomis nuo 8-30mm vamzdynams/kabeliams praeiti*\* parenkama pagal vamzdžių/kabelių kiekį ir jų DN* | TS-2.1. | Kompl. | 1 | Hauff technik HRD100 SG 4x8-30 tipo arba analogas |
| 5. | EPDM guminis segmentuotas užspaudžiamas sandariklis Diš150mm su V2A suspaudimo plokštelėmis, akle ir lubrikantu. Nuo 70 iki 112mm vamzdynams/kabeliams praeiti*\* parenkamas pagal angos ir vamzdžio DN* | TS-2.2. | Kompl. | 1 | Hauff technik HSD150 SSG 1x70-112 tipo arba analogas |
| 6. | EPDM modulinis guminis užspaudžiamas sandariklis Diš150mm su V4A varžtais, suspaudimo plokštelėmis ir lubrikantu. Turintis užspaudimo vizualine kontrole. Diš110mm vamzdynui*\* parenkamas pagal angos ir vamzdžio DN* | TS-2.3. | Kompl. | 1 | Hauff technik 10xGKD300 tipo arba analogas |
| 7. | EPDM guminis užspaudžiamas sandariklis su V2A suspaudimo plokštelėmis, metalinėmis žiedinėmis apkabomis ir izoliaciniu žiedu. Diš63mm gofruotam kabelių vamzdynui*\* parenkamas pagal angos ir vamzdžio DN* | TS-2.4. | Kompl. | 1 | Hauff technik WRD100 1x63 tipo arba analogas |